附件
2026年度第三批二星级绿色建筑标识项目

	序号
	项目

名称
	申报

单位
	认定

标准
	标识

星级
	项目

所在

地
	建筑

类型
	申报建筑面积(万㎡)
	关键技术指标

	
	
	
	
	
	
	
	
	建筑运行阶段碳排放强度
	围护结构热工性能（或建筑供暖空调负荷）
	严寒和寒冷地区住宅建筑外窗传热系数降低比例
	节水器具用水效率等级
	建筑隔声性能
	室内主要空气污染物浓度
	外窗气密、水密、抗风压性能
	全装修
	绿地率
	年径流总量控制率
	可再生能源利用率
	非传统水源利用率
	绿色建材应用比例

	1
	厦门湖里区2022P11地块住宅（1#楼）
	厦门联保嘉悦房地产开发有限公司、中建海峡建设发展有限公司、厦门格林迪科技有限公司
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
	★★
	厦门市
	住宅建筑
	2.34
	9.95kgCO2/(㎡.a)
	建筑供暖空调负荷降低33.66%
	—
	50%以上达到1级且其他达到2级
	房间隔声性能达到低限和高限平均值，楼板撞击隔声性能达到高限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低23.75%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	38%，达到规划指标100%
	75%
	—
	—
	55%

	2
	漳州市长泰区医院新建工程（一期）
	漳州市长泰区医院、福建富达城市发展集团有限公司、中建远南集团有限公司
	《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019
	★★
	漳州市
	公共建筑
	10.6
	20.61kgCO2/(㎡.a)
	围护结构热工性能提高20%
	—
	全部达到2级
	房间隔声性能达到低限值，楼板撞击隔声性能达到低限和高限平均值
	比国家标准GB/T 18883限值降低22.50%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	35.18%，达到规划指标100.51%
	73.6%
	提供的生活热水比例100%
	—
	35%

	3
	平潭综合实验区台胞社区
	平潭和新地产有限公司、合院建筑设计咨询(上海)有限公司、福建天健工程设计有限公司、福建省长鸿建设集团有限公司、福建省建研工程顾问有限公司
	《海峡两岸绿色建筑评价标准》DBJ/T 13-324-2019
	★★
	平潭综合实验区
	混合建筑
	6.54
	11.99kgCO2/(㎡.a)
	围护结构热工性能提高20%
	—
	全部达到2级
	房间隔声性能达到低限值，楼板撞击隔声性能达到高限值
	比国家标准GB/T 18883限值降低20%
	外窗气密、水密、抗风压性能符合国家标准规定，外窗洞口与外窗本体结合严密
	全装修质量符合国家标准规定
	35%，达到规划指标100%
	55%
	—
	—
	—


